**Описание брелока «Луганский государственный аграрный университет – 100 лет»**

Брелок представляет собой соединённые между собой подвес и цепочку с кольцом для крепления к брелоку ключей.

Подвес изготовлен из меди толщиной 2.5 мм методом чеканки имеет форму круга диаметром 32 мм с ушком вверху для крепления цепочки.

Для варианта с оптической линзой:

- по периметру с двух сторон в металле выполнен орнамент в виде повторяющихся наклонных лучей,в центре выполнена вставка с полноцветным изображением под оптической линзой.

Для полностью чеканного варианта:

- на аверсе и реверсе выполнены рельефные изображения высотой не менее 1 мм.

Все металлические элементы гальваническим способом покрыты никелем.